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Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26
e-mail: directie.generala @insp.gov.ro

Nr: 15070/25.10.2017
I N V I T A Ţ I E

 PENTRU DEPUNERE OFERTĂ

ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE LUCRARI RK INSTALATIE INCALZIRE CRSP SIBIU
INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze Lucrari RK instalatie incalzire pentru CRSP Sibiu, prin cumparare directa catalog electronic cu anunt de publicitate publicat in SEAP si pe site INSP.
Lucrarile se încadrează în următorul cod CPV: 45230000 - 8
Conditii contract: 

1.Se va incheia un contract de executie lucrari, cu un singur operator economic.

2.Termenul de realizare a lucrarilor: pana la data de 24.11.2017.
3.Se va constitui garantie de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, in maxim 5 zile de la semnarea contractului.

4.Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 90 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. 
5.Plata pentru aceste lucrari se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă, conform prevederi art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:

1. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat,  cu cod CAEN relevant cu obiectul contractului).
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea 98/2016.
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
4. Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

5. Fisa de informatii generale a operatorului.

6. Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire nu se desfasoara o sedinta publica de deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ale documentelor lipsa. Ofertele care nu contin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.

Criterii adjudecare: 

Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini.
Termen limita primire oferte:

01.11.2017 
Informatii suplimentare:

1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 01.11.2017 in plic sigilat la secretariatul INSP.
2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica in detaliu in conformitate cu detatliile din caietul de sarcini, devizul oferta conform caiet de sarcini, propunerea finaciara conform model anexat si documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.

3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de sarcini.
4. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat ofertantul cu propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.

5. Persoane contact informatii suplimentare: Vintila Daniela 0721644794, sau Mihaela Moldovan 0742031492
Documente anexate:

· Model fisa informatii generale
· Model declaratie privind evitarea conflictului de interese

· Model declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016

· Model declaratie sanatate si securitate in munca

· Model oferta financiara 

Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim anticipat.
          p.DIRECTOR GENERAL                                                        Sef birou achizitii publice            
             Dr. Andra Neamtu                                                                           Ec.  Vintila Daniela                            

Ofertant








    .....................................

      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:

Fax:

E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului contractului)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 



	Anul
	Valoare

Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI



	2014
	
	
	

	2015
	
	
	

	2016
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.
Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE 

IN CADRUL INSTITUTIEI

	Nume Prenume
	Functie

	Andra Neamtu 
	 p. Director general

	Harabagiu Steluta
	p.Director gen adj. Economic

	Domnariu Carmen
	Medic Sef Centru CRSP Sibiu

	Moldovan Mihaela
	Sef Serviciu Economic CRSP Sibiu

	Stroia Ioana
	Economist CRSP Sibiu

	Vintila Daniela
	Presedinte comisie evaluare

	Sovaroiu Ilona
	Membru comisie evaluare

	Lazarescu Ciprian
	Membru comisie evaluare

	Mates Remus
	Membru comisie evaluare

	Giulescu Daniel
	Membru comisie evaluare

	Zidaru Raluca
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Podearu Luciana
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Valeanu Maria
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Georgescu Bogdan
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Fera Bogdan Alexandru
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Raduca Tatiana
	Membru de rezerva comisie evaluare


Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 
Operator Economic

..........................

(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 

pentru atribuirea contractului
 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam.............. (denumirea lucrarilor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia serviciilor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa.

|_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Operator Economic      







..........................

(denumirea)

declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA
Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez....................................... pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii din legea nr 319/2006- Legea sanatatii si securitatii in munca si din Hotararea nr 1425/2006-Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006, ambele cu modificarile ulterioare.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Institutul Național de Sănătate Publică

Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu

Caiet de sarcini 

lucrări RK instalație încălzire CRSP Sibiu

(parțial -etapa II –coloana C2)

CPV 45230000 - 8
1. Generalităţi

   1.1 Clădirea a fost construită în anul 1975, în prezent fiind sediul Centrului Regional de Sănătate Publică Sibiu. Imobilul are regimul de înălțime subsol, parter și un nivel.

            Locația obiectivului de investiție: CRSP Sibiu, str. Luptei, nr.21 

Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu asigură realizarea atribuțiilor Institutului Național de Sănătate Publică, pe structurile de specialitate aprobate conform organigramei,   la nivel regional-național.

            Instalaţia de încălzire a fost reabilitată parțial (coloana C1), în anul 2016.
Caloriferele, țevile și coturile de pe coloana C2 sunt obturate/ colmatate și nu permit recircularea apei în instalație, producându-se risipă de energie termică și ineficiența sistemului de încălzire. În această situație cheltuielile de încălzire au crescut, iar condițiile de muncă sunt necorespunzătoare.

          Clădirea are asigurate următoarele utilități: 
· alimentarea cu energie electrică de la Societatea Electrica Furnizare - AFEE SA Sibiu

· alimentarea cu apă și canalizarea de la SC Apă Canal SA Sibiu 

· alimentarea cu gaze naturale de la E-on Energie România SA Sibiu

· ridicarea gunoiului menajer cu SC Soma SRL 

     1.2. Executarea instalaţiilor termice, se va face coordonat cu celelalte instalaţii precum şi cu elementele de arhitectură şi rezistenţă. Această coordonare se va urmări pe întreg parcursul execuţiei, începând de la trasare, iar eventualele neconcordanţe vor fi semnalate fără întârziere proiectantului.

      1.3. Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, dar orice modificări sau completări la documentaţia iniţială vor fi făcute numai cu avizul proiectantului. În timpul execuţiei, dacă este cazul, se vor întocmi dispoziţii de şantier prin care se fac derogări sau modificări la soluţia tehnică aferentă proiectului tehnic iniţial. Dispoziţiile de şantier vor fi predate în proces verbal Dirigintelui de Şantier.

             1.4. Prescripţiile tehnice de bază ce trebuie riguros respectate în timpul execuţiei sunt:

I 13 - 2015 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală;

SR 1907/1-1997 Instalaţii de încălzire. Necesar de calcul. Prescripţii de calcul;

SR1907/2-1997. Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul;

STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de căldură din exterior; 

STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori;

P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;

Legea 10/1995 Legea calităţii în construcţii cu cerinţele de verificare:

a) rezistenţă şi stabilitate

b) siguranţă în exploatare

c) siguranţă la foc

d) igienă, sanatatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului

e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie

f) protecţie împotriva zgomotului

Legea 137/1994 Protecţia mediului

2. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE EXECUTANŢILOR

2.1. Asigurarea executării lucrărilor de instalaţie termică şi a celor auxiliare la un nivel calitativ corespunzător standardelor, prin responsabili tehnici cu execuţia atestati. Se va realiza atât demontarea vechii instalații, cât și  montarea noii instalații.

2.2.  Obţinerea tuturor avizelor şi aprobărilor necesare execuţiei.

2.3. Utilizarea în execuţia lucrărilor numai a materialelor utilajelor şi echipamentelor omologate în România, corespunzătoare din punct de vedere tehnic prevederilor proiectului şi din punct de vedere calitativ cerinţelor şi standardelor europene. Toate materialele autohtone vor fi însoţite de certificate de calitate, iar cele de import de certificat de omologare în ţara noastră.

Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de antreprenor, avizată de proiectant şi aprobată de beneficiar.

2.4. Verificarea atentă a documentaţiei tehnice întocmite de proiectant şi puse la dispoziţie de către beneficiar în ceea ce priveşte adaptabilitatea la condiţiile din teren, trasee, goluri în elementele de construcţie, gabarite echipamente, coordonare cu celelalte specialităţi, după care vor fi făcute observaţii. Odată conciliate aceste observaţii, proiectul va fi susţinut de către antreprenor, care îl va pune în operă întocmai şi la termenele convenite.

2.5.  Respectarea în totalitate a proiectului ce urmează a fi executat, eventuale modificări sau abateri de la proiect urmând a fi aplicate numai pe baza soluţiilor oferite de proiectant cu acordul beneficiarului.

2.6.  Sesizarea în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor.

2.7. Respectarea riguroasă a prevederilor “Normativului de prevenire şi stingere a incendiilor” pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

2.8.  Respectarea riguroasă a prevederilor privind igiena şi protecţia muncii în construcţii.

2.9.  Lucrarea trebuie executată în modul cel mai corect şi complet, pentru îndeplinirea condiţiilor beneficiarului, care va avea dreptul să respingă orice lucrare sau material ce nu corespunde specificaţiilor din proiect sau standardelor de calitate.

2.10. După contractarea utilajelor, antreprenorul va pune la dispoziţia proiectantului documentaţia tehnică de selecţie şi montaj obţinută de la furnizor, necesară pentru verificare, avizare şi întocmirea eventualelor modificări faţă de proiectul iniţial. Executantul şi beneficiarul vor solicita certificate de garanţie de la furnizor. Acestea vor fi prezentate comisiei de recepţie. 

2.11. Supunerea la recepţie numai a lucrărilor terminate, care corespund întocmai proiectului şi îndeplinesc standardele de calitate.

2.12. Aducerea la îndeplinire întocmai şi la termen a măsurilor şi hotărârilor dispuse prin acte de control sau dispoziţii de şantier.

2.13. Respectarea cu stricteţe a termenelor stabilite.

2.14 Executantul va demonta vechea instalație și va transporta și depozita toate caloriferele, țevile și materialele rezultate în curtea instituției, în vederea predarii lor la un centru de colectare a fierului vechi.

3. EXECUTAREA INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE

La trecerea conductelor prin planşee şi pereţi se vor monta tuburi de protecţie. Prinderea şi susţinerea conductelor de elementele de construcţie se realizează cu console cu brăţară de susţinere ancorate în perete sau în planşeul superior.

 Golurile de trecere a conductelor prin pereţii exteriori ai construcţiei vor fi închise etanş. Ordinea tehnologică a operaţiilor, regulilor şi prescripţiilor de detaliu sunt date în instrucţiunile tehnologice ale fiecărui furnizor de sistem.

- La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie.

- Conductele se vor monta după ce în prealabil s-a făcut trasarea lor.

- În cazurile în care sunt necesare intervenţii frecvente în timpul exploatării se vor folosi îmbinări demontabile. Se vor face îmbinări cu racorduri olandeze sau flanşe numai în locuri accesibile, vizitabile.

- În porţiunile în care conductele traversează elementele de construcţii nu se admit îmbinări.

- Instalaţia de distribuţie se trasează conform proiectului.

La montarea conductelor în plasă pe un singur rând sau pe mai multe rânduri, se va lăsa spaţiu suficient între rândurile de conducte şi elemente de construcţii pentru plecările derivaţiilor, manevrarea robinetelor precum şi întreţinere, revizii, reparaţii, etc.

Distanţele minime între conducte montate pe traseu paralel, vor corespunde I.13-02. Referinţă Distante minime:

Între conturul conductelor neizolate 3cm;

Între conturul conductelor neizolate şi construcţia finală 3cm;

Între feţele exterioare a conductelor izolate 4cm;

Între faţa exterioară a conductei şi construcţia finală 4cm;

Între flanşele armăturilor a doua conducte apropiate 3cm.

La conductele izolate, poziţia armăturilor va fi decalată astfel încât distanţa între flanşă armăturii şi conducta apropiată sau izolaţia acesteia să fie mai mare de 3cm.

Faţă de conductorii electrici sau conductele de gaze combustibile, trasarea conductelor instalaţiilor de apă vor fi montate la distanţele normate prin normativul I.7-02 respectiv NT-DPE-01/2004.

- Conductele vor fi susţinute prin suporţi suspendaţi. Suporţii ficşi dacă nu sunt precizaţi în proiect se vor monta conform normativului I.13-02. Suporţii ficşi se vor realiza conform detaliilor omologate prevăzute în normative. Se pot utiliza suporţi propuşi de constructor cu condiţia acceptării lor de proiectant. La montarea suporţilor se va ţine seamă de pantele conductelor. Suporţii conductelor trebuie să asigure deplasarea conductelor prin dilatare fără modificarea geometriei traseului.

- Preluarea dilatărilor conductelor de agent termic se realizează prin schimbări de direcţie şi schimbări ale nivelului traseului sau prin compensatoare de dilatare etc, aşa cum sunt prevăzute în proiect.

- Conductele instalaţiilor de încălzire se vor monta cu pantă, asigurând dezaerisirea şi golirea centralizată a instalaţiei. Panta conductelor va fi de 0,3%.

-  Conductele vor fi vopsite.

IZOLAŢII TERMICE 

La execuţia lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din “Instrucţiunile tehnice pentru executarea termoizolaţiilor la elementele de construcţii“ C 142.

Lucrările de izolare vor fi începute numai după ce în prealabil s-au efectuat probele de presiune şi a fost executată curăţarea şi protejarea conductelor cu straturi anticorozive.

Izolaţiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de închidere şi de manevră, precum şi în dreptul manşoanelor de trecere prin elementele de construcţie.

Conductele de agent termic din ţeavă de oţel se vor izola termic cu tuburi flexibile din spumă de polietilenă cu coeficientul de conducţie termic 0,04W/mK, având grosimea de minim 20 mm. 

Nu este necesară realizarea unei protecţii suplimentare a termoizolaţiei.

SPĂLAREA INSTALAŢIEI

După efectuarea probelor menţionate cu rezultate corespunzătoare, instalaţia se va spăla la interior cu jet de apă sub presiune, pentru evacuarea eventualelor impurităţi şi corpuri solide provenite din fabricaţie, sau de la montaj (zgură de sudură, capete de electrozi, pământ, etc.).

Dacă după spălare instalaţia nu poate fi lăsată în funcţiune, în perioada rece a anului se va evacua cu grijă şi în totalitate apa conţinută, pentru a evita orice posibilitate de îngheţ.

 
MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCEDIILOR

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor :

Legea 90/1996 Legea protecţiei muncii;

NGPM-96 Norme generale de protecţia muncii;

P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;

MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99,  Siguranţa la foc a construcţiei;

C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare;

Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor;

OG nr.114/2000 pentru modificarea OG nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi aprobată de Legea nr.212/1997.

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate. Lista de mai sus nu este limitativă şi va fi completată cu restul prevederilor legale în domeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv.

R(spunderea privitoare la respectarea legisla(iei (n vigoare revine (n (ntregime executantului lucr(rii (n perioada de realizare a investi(iei (i beneficiarului pe perioada de exploatare normal(, (ntre(inere curent( (i repara(ii (dup( recep(ionarea lucr(rilor (i a punerii (n func(iune).

DEPOZITARE ŞI MANIPULARE

Păstrarea echipamentelor de instalaţii de încălzire se face în magazii sau spaţii de depozitare organizate în acest scop, în condiţii care să asigure buna lor conservare.

La depozitarea materialelor, agregatelor şi aparatelor de instalaţii se vor respecta instrucţiunile furnizorilor şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii.

Materialele de instalaţii asupra cărora condiţiile atmosferice nu au, practic, influenţă nefavorabilă pe durata depozitării se depozitează în aer liber, în stive sau rastele, pe platforme betonate sau balastate, special amenajate în acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securităţii muncii.

Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de acţiunea directă a soarelui (de ex.: radiatoare, armături, ţevi din mase plastice, materiale de izolaţii) se depozitează în magazii închise sau sub şoproane, acoperite cu prelate sau foi de polietilenă.

Aparatele de măsură şi control, echipamentele de automatizare, aparatele cu motoare electrice, se păstrează obligatoriu în magazii închise, în rastel.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securităţii muncii şi în aşa fel încât să nu se deterioreze. Se va da o atenţie deosebită materialelor casante sau uşor deformabile (ansambluri prefabricate cu aparatura de măsură şi control montată etc.)

Materialele, agregatele şi aparatura vor fi aduse pe şantier, de regulă, pe măsura necesităţilor de punere în operă.

   MĂSURI DE PROTECŢIE ANTISEISMICĂ A CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR DIN CADRUL INSTALAŢIILOR INTERIOARE

Traseele conductelor de agent termic se vor realiza astfel încât să se reducã la minim numărul şi dimensiunile golurilor necesare traversărilor prin elementele de construcţie (ziduri portante, etc.).

Este interzisă practicarea de goluri de trecere, şliţuri şi amprente în grinzi, buiandrugi sau stâlpi.

Golurile de trecere a conductelor, nişele, şliţurile, sau golurile pentru montarea diblurilor sau dispozitivelor de susţinere se vor realiza numai odată cu executarea elementelor de construcţie (ziduri portante, etc.).

 PROBE DE PRESIUNE ŞI DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

Verificarea instalaţiei termice se face supunând-o la urmatoarele probe:



- proba la rece;



- proba la cald;



- proba de eficacitate.

Proba la rece:

Proba la rece se efectuează în scopul verificării rezistenţei mecanice şi etanşeităţii elementelor instalaţiei.

Proba se efectuează la presiune de 6 bari, conform prevederilor Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I 13.  

Măsurarea presiunii de probă se face timp de 3 ore cu manometru indicator cu clasa de precizie 1,6 prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore. 

Proba la rece este considerată corespunzătoare, dacă pe toată durata probei manometrul nu a indicat variaţii de presiune, iar la instalaţie nu se constată fisuri, scurgeri la îmbinări şi presgarnituri.

Înainte de proba de presiune la rece instalaţia se spală cu apă potabilă.

Proba de presiune la rece va fi execută înainte de finisarea elementelor instalaţiei, în perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C.

Proba la cald:

Proba la cald se efectuază în scopul verificării etanşeităţii, a modului de comportare a elementelor instalaţiei la dilatare şi contractare, a circulaţiei agentului termic.

Pentru efectuarea probei se face verificarea randamentului de funcţionare a cazanelor, care trebuie să corespundă datelor indicate în cartea tehnică a cazanului. 

După efectuarea probelor instalaţia se goleşte dacă până la punerea ei în funcţiune există pericolul de îngheţ.

Proba la cald se efectuează înainte de vopsitorii şi izolaţii termice, ocazie cu care se efectuează şi reglarea hidraulică a circuitelor şi numai după proba la rece corespunzătoare.

Proba de eficacitate: 

Proba de eficacitate se efectuează în sarcină, pe întrega instalaţie în funcţiune după ce toată clădirea a fost terminată şi are ca scop determinarea nivelului în care instalaţia răspunde necesităţilor efective, conform temei de proiectare.

Pentru o verificare cât mai concludentă se va alege pe cât posibil o perioadă rece (temperatura exterioară să fie sub 0(C), astfel încât temperaturile exterioare să aibă valori medii pe timpul probei care să nu varieze mai mult de 3(C faţă de temperatura exterioară medie a zilelor precedente.

Pe perioada probei instalaţia trebuie să funcţioneze continuu şi toate uşile şi ferestrele să fie închise.

Rezultatul probei de eficacitate se consideră satisfacator, dacă temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la –0,5°C până la +1°C.

Dispoziții finale:

Se vor efectua reparațiilor locale în locurile unde se străpung pereții și în locurile afectate de demontarea vechii instalații și montarea noii instalații.
Se va depune deviz - oferta de lucrări pentru etapa II-coloana C2 de încălzire, conform caiet de sarcini, proiect și  garanție de bună execuție 10% din valoarea contractului.

Fierul vechi rezultat din înlocuirea vechii instalații se va transporta și depozita în curtea instituției, în vederea valorificării la un centru de fier vechi, contravaloarea rezultată  făcându-se venit la bugetul statului.

Garanția lucrării va fi de 3 ani, iar a materialelor, conform certificatelor de garanție ale producătorilor.

Lucrarea va fi finalizată până la data de 24.11.2017.

Valoare estimată a lucrării este 17.850 lei fără TVA și cuprinde toate sumele aferente atât ale materialelor cât si manopera executării lucrării, conform descrierilor din caietul de sarcini.

Listă cantități de lucrări etapa II – coloana C2

	1.IB02D01
	buc
	22

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×400
	buc
	3

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600x600
	buc
	1

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×700
	buc
	3

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×800
	buc
	2

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×900
	buc
	3

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×1000
	buc
	5

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×1100
	buc
	1

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×1200
	buc
	1

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×1400
	buc
	2

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×1600
	buc
	1

	2.ID01A2
	
	

	Robinet tur pentru izolare radiator Dn15 cu cap termostastatat inclus 
	buc
	22

	3.ID01A2
	
	

	Robinet retur pentru izolare radiator Dn15
	buc
	22

	4.IC10A1
	
	

	Conducta Cupru ø 18x1,0mm
	m
	110

	5.IC10B1
	
	

	Conducta Cupru ø 22x1,0mm
	m
	130

	6.IC10B1
	
	

	Conducta Cupru ø 28x1,5mm
	m
	32

	7.IC10E1
	
	

	Conducta Cupru ø 42x1,5mm
	m
	25

	8.IC10F1
	
	

	Conducta Cupru ø 54x2,0mm
	m
	6

	9.ID16A1
	
	

	Robineţi de aerisire 1/2”
	buc
	2

	10.ID16B1
	
	

	Robineţi de golire 3/4”
	buc
	2

	11.ID16A1
	
	

	Robineţi de secționare 1/2”
	buc
	2

	12.ID16E1
	
	

	Robineţi de secționare 1 1/2”
	buc
	2

	13.IZH21A1
	
	

	Izolare conducte cu izolatie din poliolefin reticulara expandata cu celule inchise
	
	

	Izolatie pentru conducte Ø18
	m
	30

	Izolatie pentru conducte Ø22
	m
	30

	Izolatie pentru conducte Ø28
	m
	10

	Izolatie pentru conducte Ø42
	m
	25

	Izolatie pentru conducte Ø54
	m
	6

	14.IC35B1
	
	

	Braţară pentru fixare ţevi D=1/2 ”
	buc
	110

	15.IC35B1
	
	

	Braţară pentru fixare ţevi D=3/4 ”
	buc
	100

	16.IC35C1
	
	

	Braţară pentru fixare ţevi D=1”
	buc
	15

	17.IC35E1
	
	

	Braţară pentru fixare ţevi D=1 1/2”
	buc
	5

	18.IC35F1
	
	

	Braţară pentru fixare ţevi D=2 ”
	buc
	3

	19.
	
	

	Slit in pardoseala sau perete pentru montat conducte de incalzire
	m
	70

	20.IE01D1
	
	

	Efectuarea probei de etanşeitate
	m2
	25

	21.IE02D1
	
	

	Efectuarea probei de dilatare- contractare
	m2
	25

	22.IE07D1
	
	

	Spălarea cu apă a instalaţiei
	m2
	25

	NOTĂ:
Conform proiectului, prezenta listă cu cantităţi de lucrări nu cuprinde cablurile de comandă aferente automatizărilor. Listele de cantităţi de lucrări au fost realizate prin numărare şi măsurare pe planurile de instalaţii cu acurateţea determinată de scara planurilor de către proiectanți.
Cantităţile de lucrări pot suferi modificări determinate de tehnologiile folosite, sau de modificări solicitate de beneficiar sau impuse de necesităţi punctuale apărute la execuţie.
Prezenta listă se va citi împreună cu Proiectul tehnic, Caietele de sarcini și Fisele tehnice ale proiectului. Eventualele lipsuri, neclarități sau inadvertențe se vor semnala în prealabil Proiectantului pentru a fi clarificate.
Prețurile date de ofertant vor fi pentru punerea completă în operă a lucrării, incluzând costul tuturor accesoriilor necesare (adezivi, montanți, șuruburi, cleme etc.) și al tuturor operațiunilor aferente (aprovizionare, transport, depozitare, manipulare, manoperă, demontare instalație de încălzire existentă (veche), etc.)
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